Memoria de errores
|  | Función de la memoria de errores
|  | Memoria de errores, editar
Función de la memoria de errores
| Leer o borrar la memoria de errores
La memoria de errores de la unidad de mando de la caja de cambios puede ser seleccionada mediante DIWAgnosis. Además de la información de "dónde" se ha producido el error (localización del error), también recibirá una descripción detallada del error (tipo de error). Las condiciones ambientales aportan información del estado en que se encontraba la caja de cambios en el momento de producirse el error. Con las teclas „NEXT (F2)“ y „LAST (F3)“ se podrá pasar de un error a otro; en caso de que exista más de un error. Memoria de errores, editar Una vez examinada la memoria de errores, es posible borrarla mediante la tecla „DELETE (F5)“ en el equipo de mando. Los datos que aún no siendo actuales en el momento pero que hayan sido procesados previamente, pueden ser visualizados con la función „LIB (F6)“. Los archivos existentes serán mostrados y de la lista se podrá seleccionar el deseado. Los archivos seleccionados podrán ser copiados con la tecla „COPY (F3)“ en un disquete. De la misma manera, los ficheros pueden ser también borrados con la tecla „DELETE (F4)“.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)