Display analogico della temperatura
|  | Schema di allacciamento
|  | Operazioni di prova
Schema di allacciamento Operazioni di prova Al pin 22 del connettore S2 oppure al rispettivo pin (G) del sistema di misurazione della temperatura è presente un segnale di frequenza che viene influenzata dalla temperatura. Può essere controllato mediante un oscilloscopio oppure con un multimetro appropriato.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)