Voltagem, temperatura e sensores de velocidade de rotação
|  | Descrição
Descrição
| Voltagem e sensores
Verificação da voltagem do veículo Esta função indica a voltagem de alimentação do veículo medida pela unidade de controle da transmissão. Durante a operação, isto é, com a marcha à frente ou a marcha a ré engatada, o limite inferior de voltagem é verificado constantemente. Se o valor baixar constantemente para um nível inferior a 18.5 V, é registrado um erro e o valor mínimo de voltagem é indicado. Certifique-se de que a voltagem não se encontra num nível inferior a 18.5 V. Verificação da temperatura do óleo da transmissão A unidade de controle da transmissão verifica continuamente a temperatura do óleo da transmissão medida pelo sensor de temperatura no cárter. As temperaturas máximas são indicadas em relação à viagem atual e a todos os ciclos de operação. Somente quando o valor de temperatura apurado é superior ao limite de temperatura fixado no registro de dados, a temperatura em relação a todos os ciclos de operação é atualizada. O valor máximo referente ao ciclo de viagem atual é indicado constantemente. Verificação dos sensores de velocidade de rotação Aqui é indicado o status atual dos sensores de velocidade de rotação. Após ocorrer um erro, a função de controle tenta corrigir o erro assim que houver posição neutra.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)