Snímač brzdy
|  | Schéma zapojení snímače nožní brzdy
|  | Zkušební kroky 3stupňový snímač nožní brzdy
|  | Zkušební kroky plynulý snímač nožní brzdy
|  | Schéma připojení 3stupňového snímače ruční brzdy
|  | Zkušební kroky u 3stupňového snímače ruční brzdy
|  | Upozornění: volně přidělitelný signál
Schéma zapojení snímače nožní brzdy do 18.22. (postavení pedálu k napětí proporcionální) => od 18.22. žádný spínač nulového zatížení (brzdný tlak v napětí proporcionální) Zkušební kroky 3stupňový snímač nožní brzdy Rozpojit konektor S2. Podle indikace chyby diagnostikou zapnout brzdový stupeň podle následující tabulky a změřit hodnoty odporu mezi kontakty. Když je u všech měření R = Rpožad., pokračovat bodem 3.
Brzdový stupeň | Měření mezi +FB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 40 (FB1) | ∞
1 | 40 (FB1) | 0
2 | 40 (FB1) | 0
3 | 40 (FB1) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +FB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 11 (FB2) | ∞
1 | 11 (FB2) | ∞
2 | 11 (FB2) | 0
3 | 11 (FB2) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +FB a: | Rpožad. [Ω]
0 | FB3 | ∞
1 | FB3 | ∞
2 | FB3 | ∞
3 | FB3 | 0
Rozpojit S3. Podle indikace chyby diagnostikou zapnout brzdový stupeň podle následující tabulky a změřit hodnoty odporu mezi kontakty.
Brzdový stupeň | Měření mezi +FB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 1 (FB1) | ∞
1 | 1 (FB1) | 0
2 | 1 (FB1) | 0
3 | 1 (FB1) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +FB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 4 (FB2) | ∞
1 | 4 (FB2) | ∞
2 | 4 (FB2) | 0
3 | 4 (FB2) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +FB a: | Rpožad. [Ω]
0 | FB3 | ∞
1 | FB3 | ∞
2 | FB3 | ∞
3 | FB3 | 0
S2: Zkontrolovat odpor +FB, 11(FB2), 40(FB1) a FB3 proti kostře vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. S3: Zkontrolovat odpor +FB, 1(FB1), 4(FB2) a FB3 proti kostře. Rpožad. = ∞ Ω. Signál +FB musí trvale dodávat 24 V. Zkušební kroky plynulý snímač nožní brzdy Přezkoušejte hodnoty napětí během tisknutí pedálu v diagnostice DIWA pomocí menu "D". Rozpojte konektor S2 a zkontrolujte stav vedení 2 (+FB+HB), 21 (GND) a 49 (VSBG3). U pedálu se spínačem nulového zatížení navíc ještě vedení 40 (VSBG1). Pokud bylo napětí v diagnostice DIWA správné a všechna vedení jsou v pořádku, tak kontaktujte prosím výrobce vozidla a nechte brzdový pedál přezkoušet, popř. vyměnit. Schéma připojení 3stupňového snímače ruční brzdy Zkušební kroky u 3stupňového snímače ruční brzdy Když je indikační lampa vadná, vyměnit žárovku. Rozpojit konektor S2. Podle indikace chyby diagnostikou zapnout brzdový stupeň podle následující tabulky a měřit hodnoty odporu mezi kontakty. Když je u všech měření R = Rpožad., pokračovat bodem 4.
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 7 (HBA) | ∞
1 | 7 (HBA) | 0
2 | 7 (HBA) | 0
3 | 7 (HBA) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 26 (HBB) | ∞
1 | 26 (HBB) | ∞
2 | 26 (HBB) | 0
3 | 26 (HBB) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 44 (HBC) | ∞
1 | 44 (HBC) | ∞
2 | 44 (HBC) | ∞
3 | 44 (HBC) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 21 (-UB) | ∞
1 | 21 (-UB) | cca 290
2 | 21 (-UB) | cca 290
3 | 21 (-UB) | cca 290
Rozpojit S8. Podle indikace chyby diagnostikou zapnout brzdový stupeň podle následující tabulky a změřit hodnoty odporu mezi kontakty.
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 3 (HBA) | ∞
1 | 3 (HBA) | 0
2 | 3 (HBA) | 0
3 | 3 (HBA) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 4 (HBB) | ∞
1 | 4 (HBB) | ∞
2 | 4 (HBB) | 0
3 | 4 (HBB) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | 5 (HBC) | ∞
1 | 5 (HBC) | ∞
2 | 5 (HBC) | ∞
3 | 5 (HBC) | 0
Brzdový stupeň | Měření mezi +HB a: | Rpožad. [Ω]
0 | Y | ∞
1 | Y | cca 290
2 | Y | cca 290
3 | Y | cca 290
S2: Odpor 7(HBA), +HB, 21(-UB), 26(HBB) a 44(HBC) zkontrolovat proti kostře vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. Signál +HB musí trvale dodávat 24 V. Upozornění: volně přidělitelný signál Přiřazení k přípojce řídicí jednotky převodovky se provádí v datové sadě a je pro každé vozidlo specifické.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)