dW Konvertör freni rölesi
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Dikkat: serbest atanabilir sinyal
Bağlantı şeması Test basamakları dW rölesinin yerine yenisini takın veya röleyi çıkardıktan sonra, doğrudan 85 ve 86 no.lı sarım kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 285-310 Ω. S2 fiş bağlantısını açın. Aşağıdaki test basamaklarında ohmmetrenin bir ucunu araç şasisiyle bağlantılandırın. 2 no.lı kablonun uygun kontağındaki direnci ölçün. Raranan = 285-310 Ω. Eğer R = Rarananise, 4'ten devam edin. S3 soket bağlantısı: dW rölesinin sarım başlangıcına giden bağlantıdaki (86 no.lı jak kontağı) direnci ölçün. Raranan = 285-310 Ω. S3: dW rölesinin sarım sonuna giden bağlantıdaki (85 no.lı jak kontağı) direnci kontrol edin. RSoll = 0 Ω. Dikkat: serbest atanabilir sinyal Şanzıman kumanda biriminin bağlantılarından birine atanması veri kaydında yapılır ve araca özgüdür.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)