Gaspedal - VDO steglös
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Se även:
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S2. Mät resistansen mellan kontakterna enligt nedanstående tabell. Om alla mätningar ger R = Rbör, fortsätt med punkt 3.
Gaspedalens läge | Mätning mellan kontakt 5 (-LG) och : | Rbör [Ω] | Mätning mellan kontakt 5 (-LG) och : | Rbör [Ω]
0-last | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Full belastning | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
Öppna S3. Tryck ned gaspedalen enligt nedanstående tabell och mät resistansen mellan kontakterna.
Gaspedalens läge | Mätning mellan kontakt 3 (-LG) och : | Rbör [Ω] | Mätning mellan kontakt 3 (-LG) och : | Rbör [Ω]
0-last | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Full belastning | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Mät resistansen mellan kontakt 5, 24 resp. 41 och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Öppna S3. Mät resistansen mellan kontakt 1-3 och jord. Rbör = ∞ Ω. Se även:
|  | Motorstyrenhet test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)