Motor kumanda birimi - MB FMR
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Ilgili Konular
Bağlantı şeması Test basamakları S2 fiş bağlantılarını (2 no.lı kablo) açın. 41 no.lı kontak ile motor kumanda biriminde buna uyan kontak arasındaki direnci ölçün (PWM çıkışı). RSoll = 0 Ω. 2 no.lı kablonun 41 no.lı kontağıyla araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Ilgili Konular
|  | Motor kumanda birimi: test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)