Basisdaten der Betriebsdatenerfassung
|  | 采集工作数据的基本数据
采集工作数据的基本数据
| 采集工作数据及统计
窗口 | 说明
基本数据 窗口[A] | 工作数据软件的版本号 运行中的发动机的工作时间 发动机运行时车辆（变速箱）停车时间 工作周期: 工作周期指的是从合上 点火 到关闭 点火。控制单元复位也会启动新的工作周期。 变速器输出的总转数: 这个值表明变速器乙经输出多少转数。
温度范围 （窗口 [B]) | 显示变速箱油在工作时间内的温度分布。为避免结果伪造， 只在发动机运行时测量温度值。平均温度在+50°C ...和+150°C之间求得。
负载传感器范围 （窗口[C]) | 在行驶中激活各负载传感器级。
选择器开关 (窗口[D]) | 此测量值窗口表明，选择器开关的哪一个按钮被按了多长时间。 以此可以检测出用锁定按钮行驶的时间。 一旦发动机开始运行，记录处于激活状态。
停留时间在 (窗口 [E]) | 在每档上的停留时间。
换档次数( 窗口 [F]) | 换(高)档次数。 相应的换低档次数与此相同。
制动范围(窗口[G]) | 进行制动的频率分布。被分为不同的级，进行区别，在哪一个输出频率换上制动器的。
环境条件， 控制单元复位 (窗口[H]) | 这里除消除错误存储器以外还表明引起控制单元复位的错误。 为了对错误进行归类，还存储了错误出现时的工作时间和几个环境条件。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)