Memoria di errore
|  | Funzione della memoria di errore
|  | Elaborare la memoria di errore
Funzione della memoria di errore
| Leggere o cancellare la memoria di transito d'errori.
È possibile leggere la memoria di errore dell'unità di controllo della trasmissione con l'ausilio di DIWAgnosis. Oltre a sapere dove si è verificato l'errore, la memoria fornisce anche una descrizione dettagliata del tipo di errore. Le condizioni ambientali forniscono informazioni sullo stato in cui si trovava la trasmissione al momento dell'errore. Con i tasti "NEXT (F2)" e "LAST (F3)" è possibile sfogliare gli errori nel caso in cui vi siano più errori. Elaborare la memoria di errore Se la memoria di errore è stata esaminata, è possibile cancellarla con il tasto "DELETE (F5)" che si trova nell'unità di controllo. È possibile visualizzare di nuovo i dati già letti ma non attualmente presenti con la funzione "LIB (F6)". I file esistenti vengono visualizzati e possono essere selezionati dall'elenco. È possibile copiare su un dischetto i file selezionati con il tasto "COPY (F3)". È altresì possibile cancellarli con il tasto "DELETE (F4)".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)