Brak komunikacji ze sterownikiem
|  | Plan połączeń
|  | Przyczyny sprzętowe
|  | Przyczyny związane z oprogramowaniem
|  | Optymalizacja systemu diagnostycznego - optymalizacja hardware
Plan połączeń Przyczyny sprzętowe A.Czy sterownik został prawidłowo podłączony do komputera? Pin 1: +24V (+UZ) Pin 2: masa (-UB) Pin 8: Przewód K Pin 10: Przewód L B. Czy wartość napięcia w pojeździe jest prawidłowa? Ewentualnie Twój system elektryczny nie osiąga prawidłowej wartości napięcia ( > 20V). C. Czy wybrałeś właściwy port wyjściowy w swoim komputerze? Większość komputerów stacjonarnych oraz niektóre przenośne posiadają dwa porty seryjne. Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do prawidłowego portu COM1. Jeśli nie jest to możliwe, możesz użyć drugiego portu szeregowego COM2. Zmień w tym przypadku w Setup ustawienie portu komunikacyjnego z COM1 na COM2. Program diagnostyczny będzie korzystał z drugiego portu szeregowego Twojego komputera. Do dyspozycji są wszystkie szeregowe porty systemu operacyjnego. D. Czy występują zakłócenia w systemie elektrycznym Twojego pojazdu? Poprzez różne działania, np. uruchamianie silnika, może dojść w systemie elektrycznym pojazdu do przerw w zasilaniu, które powodują zakłócenia komunikacji. System diagnostyczny nie jest w takim przypadku w stanie utrzymać połączenia ze sterownikiem. Przyczyny związane z oprogramowaniem Czy skasowałeś pliki programów diagnostycznych? Zainstaluj ponownie oprogramowanie. Optymalizacja systemu diagnostycznego - optymalizacja hardware A. Czy bateria Twojego notebooka jest wystarczająco naładowana? W miarę możliwości żywaj w pracy z komputerem przenośnym nowej, w pełni naładowanej baterii. Stan naładowania baterii musi wynosić co najmniej 50%. Stan naładowania baterii możesz skontrolować w systemie Windows przy pomocy ikony stanu naładowania baterii/zasilania na pasku narzędzi. Komunikacja pomiędzy komputerem a sterownikiem winna się odbywać przy odpowiednio naładowanej baterii. Byś może Twója bateria przez niewłaściwe użytkowanie nie dysponuje już pełną mocą. Zasięgnij informacji na temat właściwej obsługi i pielęgnacji baterii u sprzedawcy komputera. B. Wymagania sprzętowe komputera Procesor Intel Pentium / AMD od 300 Mhz 128 MB pamięci roboczej (RAM) Karta graficzna z 65536 kolorami Rozdzielczość 800x600 pixel Stacja CD-ROM Windows 2000 lub Windows XP Port szeregowy
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)