MMR Reducción del par motor
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Nota : Señal de asignación libre
Esquema de conexión Pasos de prueba S2: Medir la resistencia entre el respectivo contacto y la masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. Nota : Señal de asignación libre La asignación a una conexión de la unidad de control de la caja de cambios se efectúa en el juego de datos y es específica para cada vehículo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)