Utilización
|  | Elementos de control y de funcionamiento
|  | Temas relacionados
Elementos de control y de funcionamiento Funciones de teclado Puede seleccionar los botones para la configuración del Software mediante las teclas [ESC] – [F4]. Puede seleccionar las funciones de diagnosis en el menú principal mediante las teclas de letras [A] – [L] . Ratón Haciendo clic puede seleccionar las funciones directamente. Al mover el puntero del ratón sobre los botones de las funciones de diagnosis se muestra la función del respectivo botón. Funciones de mando
| Finaliza DIWAgnosis.
| Llama la Ayuda Online.
| Inicia la comunicación con el equipo de mando después de una interrupción de la comunicación.
| Carga el software de función y el juego de datos.
| Llama el menú de configuración.
| Muestra la interface de comunicación actual.
Funciones de diagnóstico
| Leer identificación y asignación de pines.
| Leer o borrar la memoria de errores.
| Verificar el teclado.
| Verificar sensor de freno.
| Comprobar transmisor de carga.
| Reinicializar la adaptación.
| Verificar las válvulas de solenoide y los relés.
| Visualización de las señales de entrada activas.
| Visor de marcha.
| Tensión de alimentación y sensores.
| Seleccionar programa de conmutación.
| Toma de datos de funcionamiento y estadística.
Regulación de la configuración del programa Pulse la tecla de función [F4] o haga clic en el botón "SETUP“. -> Se abre el menú de configuración. Funciones Indicación: Puede seleccionar las funciones mediante las teclas o directamente con el ratón. [F3] Seleccione el idioma de usuario. Las funciones "EXIT" y "HELP": Las funciones "EXIT" y "HELP" pueden ser activadas desde cualquier menú.
| Si pulsa el botón EXIT o acciona la tecla [ESC] podrá regresar al menú precedente. Si accede al menú de inicio, se cerrará DIWAgnosis.
| Si pulsa el botón HELP o acciona la tecla [F1] se activará la Ayuda Online "DIWAgnosis Help". La ayuda online trabaja de forma sensitiva al contexto, es decir, siempre se visualiza la información necesaria para la evaluación, reparación u operación del elemento de diagnosis.
Encontrará una descripción detallada del funcionamiento de DIWAgnosis en las instrucciones de diagnóstico disponibles en una versión impresa. Temas relacionados
|  | Servicio al cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)