Setup
|  | Descrizione
Descrizione
| Setup
In questo dialogo potete adattare il programma alle vostre esigenze. Scelta della lingua per i dialoghi del programma. Selezione colore per le rappresentazioni delle barre e dei LED. Selezione delle directory e dei drive nei quali si trovano il software di funzione della trasmissione e le banche dati e della directory per il file di protocollo creato durante il caricamento. Una parola d'ordine è necessaria sia per cancellare i dati di funzionamento, sia per selezionare i programmi passaggio marcia. Le parole d'ordine vengono comunicate dal servizio di assistenza Voith. Con la "velocità di trasmissione in baud" viene stabilito con quale velocità comunica il PC con l'unità di controllo trasmissione. Più grande scegliete il valore, più veloce è la comunicazione. Con una comunicazione più veloce possono però verificarsi delle interruzioni. Vengono elencate tutte le interfacce seriali presenti nel controllo del sistema operativo, quindi oltre all'interfaccia fissa (ad es. COM1) anche interfacce configurate ad esempio mediante una scheda PC (ad es. COM3 o/e COM4). Osservate che le impostazioni vengono eseguite solamente se cliccate sul pulsante "YES" prima di uscire dal menu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)