Tensione, sensori di temperatura e di velocità
|  | Descrizione
Descrizione
| Tensione e sensori
Controllo della tensione del veicolo Questa funzione mostra l'alimentazione elettrica del veicolo misurata dall'unità di controllo della trasmissione. Nella modalità guida, per esempio ingranando la marcia avanti o la retromarcia, il limite di tensione più basso è costantemente sotto controllo. Se il valore scende sotto i 18.5 V in maniera permanente, appare una voce nella memoria di transito di errore e si visualizza il valore minimo della tensione. Assicurarsi che la tensione non sia al di sotto dei 18.5 V. Controllo della temperatura dell'olio della trasmissione L'unità di controllo della trasmissione controlla di continuo la temperatura dell'olio della trasmissione misurata dal sensore della temperatura che si trova nella coppa dell'olio. Vengono visualizzati i valori massimi attinenti alla guida attuale e a tutti i cicli di guida. Se la temperatura supera la soglia indicata nella banca dati, la temperatura viene aggiornata in base ai cicli di guida. Il valore massimo attinente al ciclo di guida attuale si visualizza di continuo. Controllo dei sensori della velocità Qui si visualizza lo stato attuale dei sensori della velocità. Dopo che è stato registrato un guasto, l'unità di controllo non cerca di correggere il guasto fino a quando questa non si trova in folle.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)