ZW Spia centrale anomalie
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
Schema di allacciamento Passi di prova Sostituire il relé ZW con uno nuovo o misurare la resistenza tra i contatti d'avvolgimento 85 e 86 dopo aver rimosso il relé. Rnom. = 285-310 Ω. Aprire il connettore S2. Nei passi 1 - 4 mettere in contatto la punta di prova del ohmmetro con la massa del veicolo. Misurare la resistenza al contatto 51 del cavo 2. Rnom. = 285-310 Ω. Se R = Rnom. continuare con 4. Zoccolo relé S3: Misurare la resistenza al cavo d'alimentazione verso l'inizio dell'avvolgimento del relé ZW (contatto maschio 86). Rnom. = 285-310 Ω. S3: Controllare la resistenza al cavo d'alimentazione verso il capo dell'avvolgimento del relé ZW (contatto maschio 85) e punto di massa M. Rnom. = 0 Ω. Se la spia luminosa centrale non si accende in nessun caso, cambiare la lampadina. Misurare la resistenza tra il cavo positivo e negativo ZW. Con lampada a incandescenza: Rnom. = 160 Ω circa. Senza lampada a incandescenza: Rnom. = 8 Ω. Controllare la resistenza del cavo positivo e negativo ZW verso massa veicolo. Rnom. = 8 Ω. S3: Controllare la resistenza al cavo di massa del relé ZW (contatto maschio 87). Rnom. = 0 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)