Display de temperatura analógico
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
Esquema de conexión Pasos de prueba En el pin 22 del conector S2 o en el respectivo pin (G) del instrumento de visualización de la temperatura se encuentra una señal de frecuencia que depende de la temperatura. Puede ser comprobada mediante un osciloscopio o un multímetro apto para frecuencias.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)