Temperatursensor
|  | 接线图
|  | 测试步骤
接线图 测试步骤
油温 | R额定
0 [℃] | 大约810[欧姆]
20 [℃] | 大约950[欧姆]
70 [℃] | 大约1360[欧姆]
90 [℃] | 大约1550[欧姆]
120 [℃] | 大约1860[欧姆]
打开插头连接端S1。测量电缆1插塞接点8和44之间的电阻。 R额定= 见上表。当R = R额定, 从5继续。 打开S3 。检查电缆束接触点a和Z之间或N1测量电缆接触点的电阻。R额定= 见上表。 打开控制单元箱盖。打开S4 。测量连接油温传感器的接触点3和1之间的电阻。 打开油盘。打开S5。在TB-存储器旁:测量油温传感器接触点之间的电阻。R额定= 见上表。 检查已打开的S1接头端接点8和车辆地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接点 44 和车辆地之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S3接头端接触点a和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接触点Z 和接地端之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S4接头端接触点1和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S5接头端的每个接触点和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)