Mémoire des défauts
|  | Fonctionnement de la mémoire des défauts
|  | Traitement de la mémoire des défauts
Fonctionnement de la mémoire des défauts
| Lecture ou effacement de la mémoire des défauts
La mémoire des défauts de l'unité de commande de la boîte de vitesses peut être lue au moyen de DIWAgnosis. En plus de l'information sur le lieu du défaut, c'est-à-dire où le défaut s'est produit, vous recevrez une description exacte du défaut (type de défaut). Grâce aux conditions environnementales, il est possible d'identifier l'état dans lequel se trouvait la boîte de vitesses au moment du défaut. Les touches "NEXT (F2)" et "LAST (F3)" permettent de changer entre les défauts, s'il y en a plusieurs. Traitement de la mémoire des défauts Après la lecture de la mémoire des défauts, elle peut être effacée dans l'unité de commande par la touche "DELETE (F5)". Les données actuellement non disponibles, qui ont été déjà lues, peuvent être réaffichées par la fonction "LIB (F6)". Les fichiers existants sont affichés et peuvent être sélectionnés dans la liste. La touche "COPY (F3)" permet de copier les fichiers sélectionnés sur disquette. Les fichiers peuvent également être effacés par "DELETE (F4)".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)