Блок управления двигателем - MB FMR
|  | Схема соединения
|  | Проверка
Схема соединения Проверка Отсоедините разъём S2 (кабель 2). Измерьте сопротивление между: контактом 41 и соответствующим контактом блока управления двигателем (выход PWM). Rнoм = 0 Ω. Проверьте сопротивление контакта 41 (кабель 2) на корпус автобуса. Rном = ∞ Ω.
|  | Тест блока управления двигателем - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)