Logiciel
|  | Description
|  | Voir aussi
Description L'unité de commande a détecté un état inadmissible et a enregistré le numéro du défaut correspondant dans la mémoire des défauts. Souvent ce message est émis lors du chargement d'un registre de données ou d'un logiciel. Vous avez probablement chargé un registre et/ou un logiciel dans votre unité de commande qui n'est pas compatible. Il y a les types de défauts suivants :
Type de défaut | Remède
Le registre chargé n'est pas compatible avec le logiciel parce qu'il est trop court. | Charger un nouveau registre.
Copie du registre d'EEPROM vers RAM non réussie. | Remplacer l'unité de commande.
Pas de données d'adaptation valides dans EEPROM. | Remplacer l'unité de commande.
Erreur dans le tableau d'assignations du registre pour les entrées et sorties numériques. | Charger un nouveau registre.
La durée de l'interruption du système est supérieure à 10 ms. Si ce message se produit fréquemment, veuillez informer le service après-vente de VOITH. | Effacer la mémoire des défauts.
Test de la 2ème déconnexion par l'ordinateur de sécurité non réussi. | Contrôler le relais dS ! Dans la fonction de diagnostic G (test des électrovannes et des relais), la tension commandée par le relais dS est affichée comme tension d'alimentation MV.
Défaut lors de la conversion AD ou lors du transfert PEC. | Informer le service après-vente de VOITH.
Défaut interne SW de l'entrée numérique digital_in().
Défaut interne SW de la sortie numérique digital_out().
Somme de contrôle incorrecte du registre. | Charger un nouveau registre.
Somme de contrôle incorrecte d'EEPROM. | Charger un nouveau logiciel.
Pas de registre de données valide dans EEPROM. Le registre n'a pas été chargé complètement. | Charger un nouveau registre.
Les électrovannes ne sont pas alimentées (relais dS défectueux) ou la communication entre l'ordinateur principal et l'ordinateur de sécurité est perturbée pendant la phase d'initialisation. | Contrôler le relais dS.
L'unité de commande n'est pas réglée proprement. Il en résulte des valeurs de pression incorrectes des électrovannes. | Remplacer l'unité de commande de la boîte de vitesses.
La valeur de référence de la tension du convertisseur AD n'est pas dans la gamme permise de 4,6 V à 5,4 V. | Remplacer l'unité de commande de la boîte de vitesses.
La fonction "blockcopy_eeprom()" a été activée avec des paramètres faux ou incompréhensibles. | Informer le service après-vente de VOITH
Erreur d'interface sur l'ordinateur de sécurité. Le calcul de la puissance de freinage PWM de l'ordinateur de sécurité a été arrêté.
La boîte de vitesses WE (entrée convertisseur) est inscrite sur le registre de données, mais l'unité de commande n'est pas équipée de REA1.
Un défaut est survenu pendant que vous avez essayé d'enregistrer un défaut dans la liste chaînée de la mémoire des défauts.
Voir aussi
|  | Service après-vente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)