CAN
|  | Descripción
|  | Temas relacionados
Descripción
Código | Tipo de fallo
1 | Error de comunicación CAN
3 | CAN-Hardware E200 averiado
4 | Protocolo CAN no válido (juego de datos)
5 | Timeout par motor de referencia
Se ha producido un error durante la comunicación CAN. Existen dos motivos principales que provocan este fallo: Se han producido fallos de transferencia en el bus CAN (por ejemplo, un cortocircuito). Una unidad conectada no responde.
Tipo de fallo | Procesamiento del error
Fallo en el hardware del bus CAN | Verifique la línea del bus CAN: ¿No hay resistencias terminales (en conjunto aprox. 60 ohm)? (Conexión paralela de 2x 120 Ω = medido 60 Ω) ¿hay cortocircuito entre CAN-L y CAN-H ? ¿hay un cortocircuito de CAN-L al voltaje de alimentación? ¿hay un cortocircuito CAN-H conectado a tierra o en voltaje de alimentación? ¿hay interrupción en la línea CAN-H o CAN-L ? ¿se cambió la línea CAN-H por la línea CAN-L?
Timeout en la unidad de control del motor | Debe asegurarse que la unidad sea adecuada para CAN, que admita la comunicación según SAE-J1939 o según IES-CAN. ¿La unidad de control del motor informa sobre algún fallo?
El módulo CAN no está instalado | En tal caso, la unidad de control no es apropiada para la comunicación CAN: Utilice una unidad de control con un módulo CAN o utilice el juego de datos correcto.
No se ha configurado un log CAN válido en el juego de datos. | Cambie el juego de datos.
Temas relacionados
|  | Servicio al cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)