Повышение давления
|  | Описание
Описание Ошибка во время повышения давления при переключении. Если эта ошибка появилась, для поиска точной причины неисправности необходима запись переключений.
Вид ошибки | Описание
0001 | Фрикционные диски PB изношены или неправильный крутящий момент двигателя при переключении 1→2.
0002 | Фрикционные диски DK изношены или неправильный крутящий момент двигателя при переключении 2→3.
0004 | Фрикционные диски EK изношены или неправильный крутящий момент двигателя при переключении 3→2.
0008 | Фрикционные диски SK изношены или неправильный крутящий момент двигателя при переключении 3→4.
0010 | Фрикционные диски DK изношены или неправильный крутящий момент двигателя при переключении 4→3.
0020 | Фрикционные диски RBK изношены или неправильный крутящий момент двигателя при повышении давления RBK.
|  | Сервисное обслуживание
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)