MMR Redukcja momentu motorowego silnika
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji
Plan połączeń Działania kontrolne S2: Sprawdź opór czynny między odpowiednim stykiem a masą pojazdu. Rwymagane = ∞ Ω. Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji Przypisanie do podłączenia do sterownika przekładni następuje w rekordach danych i jest zależne od typu pojazdu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)