Setup
|  | Tasvir
Tasvir
| Setup
Bu diyalogta programı kendi ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Program diyalogları için dil seçimi Çubuk ve diyot gösterimleri için renk seçimi. Şanzıman işlev yazılımıyla veri kayıtlarının bulunduğu, ayrıca yükleme sırasında oluşturulan tutanak dosyasının saklandığı klasörlerin ve sürücülerin seçimi. İşletme verilerinin silinmesi ve vites programlarının seçimi için birer şifreye ihtiyacınız vardır. Şifreler VOITH müşteri servisince verilir. "Aktarım hızı" PC'nin şanzıman kumanda birimiyle hangi hız üzerinden iletişim kuracağını belirler. Bu değer ne kadar yüksek tutulursa, iletişim de o kadar hızlı olur. Fakat yüksek iletişim hızlarında kesintiler de olabilir. İşletme sisteminin kumanda seçeneklerinde bulunan bütün seriyel arayüzler listelenmektedir; yani donanıma özgü sabit arayüzün (mesela COM1) yanı sıra, bir PC kartı ile sonradan eklenmiş arayüz(ler) de (mesela COM3 ve/veya COM4). Lütfen dikkat: Ayar değişikliklerinin geçerli olabilmesi için, menüden çıkmadan önce "YES" alanını tıklamanız gerekir.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)