Basdata för driftdataregistrering
|  | Basdata för driftdataregistrering
Basdata för driftdataregistrering
| Driftdataregistrering och statistik
Fönster | Beskrivning
Basdata (fönster [A]) | Driftdataprogrammets versionsnummer Drifttid vid löpande motor Fordonets (transmissionens) stillastående vid löpande motor Driftcykler: En driftcykel definieras som tidsperioden mellan TÄNDNING PÅ och TÄNDNING AV. En ny driftcykel påbörjas även om styrenheten återställs. Totala antalet varv vid utgående axel: Detta värde anger hur många varv utgående axeln har gjort.
Temperaturintervaller (fönster [B]) | Visning av temperaturfördelningen i växellådsoljan under drifttiden. För att resultatet inte ska bli felaktigt, sker uppmätningen av temperaturvärdena endast medan motorn kör. Genomsnittstemperaturen mäts upp i intervallet +50°C ... +150°C.
Lastgivarintervaller (fönster [C]) | Aktivering av enstaka lastgivarnivåer under körning.
Knappsats (fönster [D]) | I detta mätvärdesfönster visas hur länge varje knapp i knappsatsen har varit nedtryckt. På så sätt kan du se tidsandelarna för körning med spärrknappar. Registreringen påbörjas så snart motorn startas.
Tid i resp. växel (fönster [E]) | Tid i varje enstaka växel.
Antal växlingar (fönster [F]) | Antal (upp-)växlingar. Antalet nedväxlingar är lika stort.
Bromsintervall (fönster [G]) | Kvantitativ fördelning av bromsen. Det finns olika klasser som bl a visar vid vilket varvtal på utgående axeln som bromsen användes.
Omgivningsförhållanden för återställning av styrenhet (fönster [H]) | Här visas de fel, förutom tömning av felkodminnet, som har krävt återställning av styrenheten. För att felen ska anges i logisk ordning visas även tidpunkten för varje fel samt vissa omgivningsförhållanden.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)