Reducerea cuplului motor
|  | Descriere
Descriere În timpul schimbării treptelor s-a constatat un cuplu motor inadmisibil de mare. Acest lucru poate avea următoarele cauze: Semnalul de reducere a cuplului motor a fost întrerupt: Reducerea cuplului motor se face pe la ieşirea MMR. În acest caz apare un mesaj de eroare şi pentru ieşirea respectivă. Semnalul de reducere se transmite prin CAN bus. În acest caz în memoria de erori va apărea în plus o eroare CAN. Blocul de control motor nu reacţionează la semnalul de reducere: Valorile afişate au următoarea semnificaţie:
Număr | Indică numărul de schimbări de trepte la care s-a constata un cuplu motor inadmisibil de mare.
Val.max. | Indică diferenţa procentuală maximă a cuplului motor.
Timp | Indică timpul / ora la care a apărut depăşirea maximă a cuplului motor.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)