Czujnik temperatury
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
Plan połączeń Działania kontrolne
Temperatura oleju | Rwymagane
0 [℃] | ok. 810 [Ω]
20 [℃] | ok. 950 [Ω]
70 [℃] | ok. 1360 [Ω]
90 [℃] | ok. 1550 [Ω]
120 [℃] | ok. 1860 [Ω]
Rozłącz złącze wtykowe S1. Zmierz opór czynny między stykami gniazdkowymi 8 i 44 od kabla 1. RSoll = patrz tabelka u góry. Gdy R = Rwymagane, kontynuuj przy 5. Rozłącz S3. Sprawdź opór czynny między stykami prętowymi A i Z od wiązki kablowej albo stykami N1 od kabla pomiarowego. Rwymagane = patrz tabelka u góry. Podnieś wieko. Rozłącz S4. Zmierz opór czynny między stykami gniazdkowymi 3 i 1 od połączenia do czujnika temperatury oleju. Wyjmij miskę olejową. Rozłącz S5. W zbiorniku TB: Zmierz opór czynny między stykami prętowymi czujnika temperatury oleju. Rwymagane = patrz tabelka u góry. Sprawdź opór czynny między stykiem 8 a masą pojazdu na rozłączonym złączu wtykowym S1. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem 44 a masą pojazdu. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem a a masą na rozłączonym złączu wtykowym S3. Rwymagane= ∞ Ω Sprawdź opór czynny między stykiem Z a masą. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem 1 a masą na rozłączonym złączu wtykowym S4. Rwymagane = ∞ Ω Sprawdź opór czynny między każdym stykiem a masą na rozłączonym złączu wtykowym S5. Rwymagane = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)