Setup
|  | Popis
Popis
| Setup
V tomto dialogu můžete program přizpůsobit Vašim požadavkům. Volba jazyka pro dialogy programu. Volba barvy pro sloupečky a zobrazení LED diód. Výběr adresáře a mechaniky, ve kterých se nachází software funkcí převodovky a datové sady a adresář souboru protokolu, který se při zavádění vytváří. K vymazání provozních dat a pro výběr programu řazení potřebujete vždy samostatné heslo. Hesla přiděluje servisní středisko VOITH. Pomocí „Baudrate“ se určí, jakou rychlostí má PC komunikovat s řídicí jednotkou převodovky. Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím rychlejší je komunikace. Při rychlé komunikaci však může docházet i k přerušení. V seznamu jsou uvedena všechna sériová rozhraní, která jsou v operačním systému k dispozici, takže k napevno zabudovanému rozhraní (např. COM1) také např. rozhraní vytvoření PC-kartou (např. COM3 nebo/a COM4). Dbejte prosím na to že se nastavení přebírají jen tehdy, když před opuštěním menu klepnete na tlačítko "YES".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)