N2 Senzor de turaţie ieşire
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Important
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S1. Măsuraţi rezistenţa dintre pinii 10 şi 29 de la mufa cablului 1. Rnominal = 800-1400 Ω. Dacă R = Rnominal, continuaţi cu 4. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele E şi F de la cablaj sau contactele N2 de la cablul de măsurare. Rnominal = 800-1400 Ω. La ieşirea din reductor: Scoateţi capacul de la traductorul inductiv N2. Desfaceţi conectorul S5. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele de la traductorul inductiv N2. Rnom = 800-1400 Ω. După desfacerea conectorului S1 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 10 şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul 29 şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S3 măsuraţi rezistenţa dintre contactul E şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul F şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S5 măsuraţi rezistenţa dintre toate contactele şi masă. Rnom= ∞ Ω. Important Dacă nu se va depista nici o eroare în timpul testului verificaţi vă rugăm încă o dată în reductor cablul de legătură spre senzor. În cele mai multe cazuri defecţiunea nu apare la senzor, ci la cablul de legătură!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)