Поршень RBK / RBG
|  | Описание
|  | Возможные причины
|  | Устранение ошибки
Описание При помощи проверок достоверности было выявлено, что поршеньRBK или RBG (RBK = малая площадь поршня механизма заднего хода, RBG = большая площадь поршня механизма заднего хода) блокирует механически. Возможные причины Загрязнение масла, в результате чего движение поршня ограничено или не возможно. Устранение ошибки Ремонт соответственно документации "Инструкция по ремонту DIWA.3E". Проверьте поршень и блок управления на предмет механической блокировки, удалите инородные частицы и установите вновь очищенные детали. Эксплуатируйте автобус, гарантируя нормальное функционирование.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)