Tensiunea de alimentare
|  | Erori la tensiunea de alimentare
Erori la tensiunea de alimentare Verificarea tensiunii de bord se face cu funcţia de diagnoză J. Această funcţie arată tensiunea de alimentare a vehiculului măsurată de blocul de control al cutiei de viteze. În timpul mersului, deci după ce vehiculul a fost pus în viteză înainte sau înapoi, limita inferioară a tensiunii este măsurată continuu. Dacă aceasta scade permanent sub 18,5 V în memorie se va înregistra o eroare şi se va afişa tensiunea minimă. Asiguraţi toate condiţiile pentru ca tensiunea să nu scadă sub 18,5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)