RBK Magnetventil backväxel broms liten
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Resistanskurvor
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S1. a. Arbetslindning: Mät resistansen mellan kontakt 21 och 52 resp. 53 i kabel 1. Rbör = 11-20 Ω. b. Mätlindning: Mät resistansen mellan kontakt 13 och 31 resp. 49. Rbör = 5-10 Ω. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 4. Öppna S3. a. Arbetslindning: Mät resistansen mellan kontakt P och A resp. B (kabelstam) eller RBK och -UB (mätkabel). Rbör = 11-20 Ω. b. Mätlindning: Mät resistansen mellan kontakt e och h resp. j (kabelstam) eller RBKM och SENSE (mätkabel). Rbör = 5-10 Ω. Ta av styrningslocket. Öppna S4. a. Arbetslindning: Mät resistansen mellan stiftkontakt 4 och 2 i flatkontakten till RBK-magneten. Rbör = 11 ± 0,7 Ω. b. Mätlindning: Mät resistansen mellan stiftkontakt 3 och 1 i flatkontakten till RBK-magneten. Rbör = 5,2 ± 0,3 Ω. Mät resistansen mellan kontakt 13 och fordonets stomme i det öppna kontaktdonet S1. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 13 och 21. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt e (resp. RBKM) och jord i det öppna kontaktdonet S3. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt e (resp. RBKM) och P (resp. RBK). Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 1 resp. 4 och jord i det öppna kontaktdonet S4. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 1 och 4. Rbör = ∞ Ω. Resistanskurvor När spolarnas resistans mäts upp måste inverkan av temperaturen tvunget beaktas. Samtidigt som resistansen mäts upp, måste temperaturen i magnethuset mätas upp eller uppskattas som exakt som möjligt. Utgående från den uppmätta eller uppskattade temperaturen ska bör-resistansen läsas ut ur nedanstående temperaturkurva och därefter jämföras med det uppmätta värdet. Arbetsspole Mät resistansen mellan stift 4 och stift 2. Arbetsspolen är intakt om den uppmätta resistansen inte avviker från bör-resistansen med mer än ca ± 1 Ω. Mätspole Mät resistansen mellan stift 1 och stift 3. Mätspolen är intakt om den uppmätta resistansen inte avviker från bör-resistansen med mer än ca ± 0,5 Ω. Mellan stiften och magnethuset får ingen resistans – ingen anslutning - kunna mätas upp, resistansen är oändligt stor. Kurvor: A = arbetsspole B = mätspole
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)