Obsazení vývodů na straně převodovky
|  | Pohled na konektor na straně převodovky
|  | Všeobecně
|  | Konfigurovatelné vstupy (F)
|  | Invertovaná funkce (i)
|  | Obsazení vývodů konektoru E200 - strana převodovky
Pohled na konektor na straně převodovky Všeobecně Zde je zobrazeno uspořádání vývodů konektoru řídicí jednotky na straně převodovky. Vedle čísla pinu [červené] je uvedeno označení pinu. Vedle něho se nachází funkce, která je na tomto pinu vyvedena. Konfigurovatelné vstupy (F) Konfigurovatelné vstupy jsou vstupy, jejichž funkce se může prostřednictvím sady dat volně zvolit, to znamená, že se prostřednictvím sady dat určuje, jaká funkce bude na kterém pinu k dispozici. Invertovaná funkce (i) Řízení má vstupy pro spínače, které se mohou zapínat jak na kostru (ELxx), tak i na +24 V (EHxx). U spínače na kostru je v normálním případě signál aktivní, když je přiložen signál ukostření, a neaktivní, když je vstup otevřený. To je možné nastavit v sadě dat řídicí jednotky. Chování se může otočit - invertovat - pomocí nastavení v sadě dat. Obsazení vývodů konektoru E200 - strana převodovky Pomocí bodu menu A "Identifikace a čtení obsazení vývodů" se zobrazí formou tabulky aktuální - tedy odpovídající sadě dat - obsazení vývodů konektoru na straně vozidla a na straně pohonu.
Signál | Pin | Vysvětlení
-UB | 48 | Zem
52 | Zem
53 | Zem
LGIO2 | 24 | Připojení snímače zatížení: PWM nebo napěťový signál / USA: Plovákový spínač hladiny oleje přípojka A u J1587
LGIO3 | 5 | Připojení snímače zatížení: PWM nebo zem / USA: Výstup signálu rychlosti
LGIO4 | 41 | Připojení snímače zatížení: PWM nebo napájecí napětí přípojka B u J1587
EK | 19 | Výstup magnetické cívky vstupní spojky
DK | 37 | Výstup magnetické cívky přímé spojky
SK | 18 | Výstup magnetické cívky rychlé spojky
PB | 2 | Výstup magnetické cívky brzdy čerpadla
RBK | 21 | Výstup magnetické spojky brzdy zpátečky, malý píst
( .3)WP | 3 | Výstup magnetické spojky tlakového měniče u převodovky DIWA 3.
WR | 35 | Výstup magnetické cívky regulace tlakového měniče
RBG | 17 | Výstup magnetické spojky brzdy zpátečky, velký píst
EKM | 15 | Měřicí cívka vstupní spojky
DKM | 51 | Měřicí cívka přímé spojky
SKM | 33 | Měřicí cívka rychlé spojky
PBM | 14 | Měřicí cívka brzdy čerpadla
RBKM | 13 | Měřicí cívka brzdy zpátečky, malé písty
( .3E)WP | 1 | Výstup magnetické cívky tlakového měniče u převodovky DIWA.3E
TS+ | 8 | (+)-Vstup pro teplotní senzor
TS- | 44 | (-)-Vstup pro teplotní senzor
N1A | 11 | Vstup pro indukční snímač pro měření otáček motoru
N1B | 47 | Vstup indukčního snímače pro měření otáček motoru
N2A | 29 | Vstup indukčního snímače pro měření otáček na výstupu
N2B | 10 | Vstup indukčního snímače pro měření otáček na výstupu
N3A | 46 | Vstup indukčního snímače pro měření otáček turbíny
N3B | 28 | Vstup indukčního snímače pro měření otáček turbíny
SENSE | 31 | Vztažný potenciál (zem) pro měřicí cívky
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)