Programul de încărcare
|  | Generalităţi
|  | Pregătiri
|  | Încărcarea
Generalităţi
| Încarcă software funcţii şi setul de date.
Observaţie Notebook-ul trebuie să funcţioneze independent de reţea, fiindcă în caz contrar pot apărea erori la transferul datelor. În cazul întreruperii procesului de încărcare blocul de control al cutiei de viteze se poate defecta. Pentru încărcarea unui nou software şi a unui nou set de date se va folosi de aceea obligatoriu o baterie încărcată la maxim. Pregătiri Pentru a putea transfera datele în blocul de control cu o viteză mai mare, software-ul funcţional şi seturile de date nu se vor încărca de pe dischetă, ci de pe harddisk-ul notebook-ului. Dacă software-ul funcţional şi seturile de date încă nu au fost încărcate pe calculatorul dumneavoastră firma Voith vi le poate furniza codificat, prin e-mail sau pe dischetă. E-mail Faceţi un click cu tasta din dreapta a mouse-ului pe fişierul ataşat „dataset.ex_“, alegeţi din meniul pulldown "Save as" şi salvaţi fişierul în C:\ Fişierul este acum salvat pe harddisk. Schimbaţi denumirea fişierului în „Dataset.exe“. Faceţi un click dublu pe fişierul „Dataset.exe“ Pe ecran apare mesajul: Introduceţi o dischetă formatată în unitatea A:. Faceţi un click pe OK. Pe ecran apare mesajul: Faceţi un click pe „Unzip“. Fişierele vor fi decomprimate şi salvate pe A: . Faceţi un click dublu pe Voith.bat. Toate fişierele existente în registrul C:\VOITH.D2\DATA de pe harddisk-ul notebook-ului vor fi şterse şi apoi vor fi copiate acolo software-ul funcţional şi setul de date existent pe dischetă. Discheta Faceţi un click dublu pe Voith.bat. Toate fişierele existente în registrul C:\VOITH.D2\DATA de pe harddisk-ul notebook-ului vor fi şterse şi apoi vor fi copiate acolo software-ul funcţional şi setul de date existent pe dischetă. Încărcarea Software-ul funcţional şi setul de date va fi încărcat în blocul de control din registrul C:\VOITH.D2\DATA.
| Deschide fereastra de dialog pentru încărcare software funcţional şi set de date.
A | Software funcţional
B | Cod ECU
C | Câmp rezultate
Click pe câmpul "Bloc control" Alege cod bloc de control Click pe câmpul "...caută şi confirmă" Numărul software-ului funcţional apare automat în câmpul de date. Eroare la introducerea datelor Dacă aţi ales un software funcţional sau un cod incorect pentru blocul de control, în câmpurile de rezultate va apărea un cerc roşu barat. Introduceţi din nou codul ECU. Dacă eroarea apare din nou luaţi legătura cu serviciul postvânzări al firmei VOITH. Încărcarea setului de date Faceţi un click pe tasta „LOAD“ sau apăsaţi pe „F2“. Scoateţi cheia din contact. Apăsaţi pe tasta „LOAD“ sau pe „F2“. Observaţie Dacă apăsaţi pe butonul "EXIT" sau pe "ESC" reveniţi la fereastra anterioară. Puneţi cheia pe contact. Începe să se încarce software-ul funcţional şi setul de date. Încărcarea software-ului funcţional durează circa 1,5 min., ce a setului de date aprox. 1 min. Acest lucru depinde de rata de transfer configurată în setup. Încărcarea s-a încheiat cu succes. Erori la încărcare Dacă software-ul funcţional şi setul de date nu au fost corect încărcate, programul DIWAgnosis va afişa un mesaj de eroare corespunzător. Important: După încărcare cheia se va scoate şi se va pune din nou pe contact. Funcţiile de control
| Continuă programul.
| Încarcă protocolul operaţiunii "Încarcă software funcţional şi set de date".
| Afişează tabelul de alocare.
| Copiază toate fişierele-protocol pe o dischetă.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)