Senzor de temperatură
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control
Temperatură ulei | Rnom
0 [℃] | cca. 810 [Ω]
20 [℃] | cca. 950 [Ω]
70 [℃] | cca. 1360 [Ω]
90 [℃] | cca. 1550 [Ω]
120 [℃] | cca. 1860 [Ω]
Desfaceţi conectorul S1. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 8 şi 44 de la mufa cablului 1. Rnom = vezi tabelul de mai sus. Dacă R = Rnom, continuaţi cu 5. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele a şi Z de la cablaj sau contactele N1 de la cablul de măsurare. Rnom = vezi tabelul de mai sus. Scoateţi capacul de la blocul electronic de control. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 3 şi 1 de la conectorul traductorului de temperatură ulei. Scoateţi baia de ulei. Desfaceţi conectorul S5. La acumulatorul TB: Măsuraţi rezistenţa dintre contactele de la traductorul de temperatură ulei. Rnom = vezi tabelul de mai sus. După desfacerea conectorului S1 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 8 şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul 44 şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S3 măsuraţi rezistenţa dintre contactul a şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul Z şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S4 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 1 şi masă. Rnominal= ∞ Ω. După desfacerea conectorului S5 măsuraţi rezistenţa dintre toate contactele şi masă. Rnom= ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)