Monitorowanie pracy przekładni
|  | Wprowadzenie
|  | Nagrywanie
|  | Zapisywanie
|  | Wskazanie TRIGGER
|  | Otwórz plik za danymi pomiarowymi
|  | Zaznacz wydarzenie
|  | Informacje
Wprowadzenie
| Monitoring pracy przekładni
A | Stan przełączeń zaworów elektromagnetycznych
B | Obroty silnika n1 Obroty wału wyjściowego n2
C | Przyspieszenie silnika a1 Przyspieszenie wału wyjściowego a2
D | Napięcia UL1, UL2 lub wyliczone Ciśnienia P1, P2 przy intergratorach 1 i 2
| Rozpoczyna zapis danych pomiarowych
Jako program do zapisu danych pomiarowych służy zintegrowany z programem DIWAgnosis program DIANA 5 (DIagnosis and ANAlysis system).
1 | Otwórz zapisany plik | 9 | Odtwórz nagranie
2 | Zapisz dane pomiarowe | 10 | Rozpocznij nagranie
3 | Opóść program DIANA 5 | 11 | Włączanie / wyłączanie funkcji TRIGGER
4 | Pokaż informacje | 12 | Pokaż status nagrania
5 | ECU-Viewer | 13 | Pokaż aktualny front panel
6 | Zaznacz wydarzenie | 14 | Przełącz pomiędzy front panels
7 | Zatrzymaj nagranie | 15 | Pokaż status
8 | Przerwij nagranie |  |
Nagrywanie Kliknij na "Rozpocznij nagranie" (10). DIANA 5 próbuje nawiązać komunikację z system sterowania przekładnią i ładuje odpowiednią maskę oprogramowania pomiarowego. Ta maska zawiera różne wskaźniki (wirtualne instrumenty pomiarowe), które wskazują odpowiednie dane ze sterownika przekładni (ECU). W zależności od maski pomiarowej wskazania te mogą być rozdzielone na kilka stron front panels (13). Możesz przełączać się w czasie nagrania pomiędzy poszczególnymi front panels przy pomocy funkcji "Przełącz pomiędzy front panels" (14), poprzez klawisze numeryczne lub poprzez opcje menu. Jak tylko zostaną pobrane dane z ECU kontrolka aktualnego statusu zaświeci się na zielono (15). Status nagrania jest w pozycji "Standby", tzn. że dane są wyświetlane, ale jeszcze nie zostały zapisane. Kliknij ponownie na "Rozpocznij nagrywanie" (10). Nagrywanie rozpoczyna się, status nagrania jest w pozycji "Record". W dowolnym momencie możesz zatrzymać lub przerwać nagranie. Zapisywanie Kliknij na "Zapisz dane pomiarowe" (2), w przypadku, gdy chcesz zapisać nagranie. Dane zostaną standardowo zapisane w katalogu C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Wskazanie TRIGGER Jeśli aktywna jest funkcja TRIGGER, może w statusie nagrania ukazać się zamiast komunikatu "Record" komunikat "No Trg". Zapis następi wtedy tylko wtedy, gdy dane pomiarowe spełniają wstępnie zdefiniowane warunki TRIGGER. Recorder zapisze wtedy wszelkie przełączenia i hamowania. Możesz w każdym momencie wyłączyć funkcję TRIGGER, jeśli klikniesz na ikonę "Wyłącz/włącz funckję TRIGGER" (11). Następnie zostaną zapisane wszystkie sygnały. Możesz zmienić warunki funkcji TRIGGER poprzez menu: "Recorder", podpunkt "Ustawienia funkcji TRIGGER". Otwórz plik za danymi pomiarowymi Możesz wywołać zapisane pliki z danymi pomiarowymi poprzez wybór w menu "Plik", podpunkt "Otwórz". Możesz dalej kontynuować pomiar lub też odtworzyć plik. Zaznacz wydarzenie Możesz zaznaczyć wydarzenie w czasie naciskając na klawisz "Zaznacz wynik" albo naciskając spację. Ukaże się okienko, w którym możesz nadać nazwę wydarzeniu. Informacje Możesz obejrzeć informacje o przekładni naciskając klawisz "Pokaż informacje" lub wybierając w menu "Opcje" a następnie "Szczegóły nagrania...". Dodatkowe informacje uzyskasz z pomocy Online.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)