Software
|  | Descriere
Descriere Blocul de control a constata o stare inadmisibilă şi a efectuat o nouă înregistrare în memoria de erori. De obicei acest mesaj apare la încărcarea unui nou set de date sau a unui nou software. Probabil că s-a încărcat în blocul de control un set de date şi/sau un software incompatibile unul cu celălalt. Se disting următoarele tipuri de erori:
Tip eroare | Mod de remediere
Setul de date încărcat este prea scurt pentru această versiune software. | Încărcaţi un nou set de date.
Operaţiune eşuată de copiere a setului de date din EEPROM în RAM. | Schimbaţi blocul de control.
Lipsă date de adaptare în EEPROM. | Schimbaţi blocul de control.
Eroare în tabelul de alocare a setului de date pentru intrările/ieşirile digitale. | Încărcaţi un nou set de date.
Durată interrupt sistem mai mare de 10 ms. Dacă mesajul apare frecvent, informaţi vă rugăm specialiştii de la Servicii postvânzare VOITH. | Ştergeţi memoria de erori.
Test eşuat la a II-a deconectare de către calculatorul de protecţie. | Verificaţi releul dS! La funcţia de diagnoză G (test ventile electromagnetice şi relee) tensiunea controlată de releul dS este afişată ca tensiune de alimentare MV.
Eroare de conversie AD sau transfer PEC. | Informaţi serviciul postvânzări VOITH.
Eroare internă SW în digital_in().
Eroare internă SW în digital_out().
Sumă de control set de date incorectă. | Încărcaţi un nou set de date.
Sumă de control EEPROM incorectă. | Încărcaţi un nou software.
Set de date invalid în EEPROM. Setul de date nu a fost complet încărcat. | Încărcaţi un nou set de date.
Lipsă tensiune de alimentare la electroventile (releu dS defect) sau comunicaţii întrerupte între calculatorul principal şi cel de protecţie în faza de iniţializare. | Verificaţi releul dS.
Bloc de control necalibrat. De aici rezultă presiuni incorecte la electroventile. | Schimbaţi blocul de control al cutiei de viteze.
Tensiunea de referinţă a convertizorului AD nu se încadrează în intervalul permis între 4,6 V şi 5,4 V. | Schimbaţi blocul de control al cutiei de viteze.
Funcţia „blockcopy_eeprom()“ a fost apelată cu parametri incorecţi sau inexplicabili. | Informaţi serviciul postvânzări VOITH.
Eroare la interfaţa cu calculatorul de protecţie. A fost întrerupt calculul forţei de frânare PWM la calculatorul de protecţie.
În setul de date a fost configurată cutia de viteze WE, blocul de control nu a fost însă prevăzut cu REA1.
La încercarea de a înscrie o eroare în lista înlănţuită din memoria de erori a apărut o eroare.
|  | Servicii postvânzări
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)