Unidade de controle do motor - CAN SAE J1939
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Ver também
Plano das conexões Passos do teste Abrir conectores S2 e S3. Medir a resistência entre: o contato 17 e o contato A (CAN-H) o contato 37 e o contato B (CAN-L) o contato 36 e o contato C (CAN-M) . Rvalor teórico = 0 Ω. S2: Verificar a resistência dos contatos 17, 36 e 37 (cabo 2) em relação à terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Ver também
|  | Teste sinais sensor da carga - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)