Capteur de vitesse turbine N3
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
Schéma de raccordement Opérations de contrôle Débrancher le connecteur S1. Mesurer la résistance entre les contacts 28 et 46 du câble 1. Rnom = 800-1400 Ω. Si R = Rnom, continuer au point 4. Débrancher S3. Vérifier la résistance entre les connexions G et H du câblage ou entre les contacts N3 du câble de mesure. Rnom = 800-1400 Ω. Le connecteur S1 débranché, vérifier la résistance entre le contact 28 et la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre le contact 46 et la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Le connecteur S3 débranché, vérifier la résistance entre le contact G et la masse. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre le contact H et la masse. Rnom = ∞ Ω. Débrancher S5. Vérifier la résistance de chaque contact par rapport à la masse. Rnom = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)