Sensor de temperatura
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
Plano das conexões Passos do teste
Temperatura do óleo | Rvalor teórico
0 [℃] | cerca de 810 [Ω]
20 [℃] | cerca de 950 [Ω]
70 [℃] | cerca de 1360 [Ω]
90 [℃] | cerca de 1550 [Ω]
120 [℃] | cerca de 1860 [Ω]
Abrir conector S1. Medir a resistência entre os contatos das tomadas 8 e 44 do cabo 1. Rvalor teórico = ver tabela acima. Se R = RValor teórico, continuar em 5. Abrir S3. Verificar resistência entre os contatos dos pinos a e Z do feixe de cabos ou contatos N1 do cabo de medição. Rvalor teórico = ver tabela acima. Retirar a tampa do módulo de comando. Abrir S4. Medir a resistência entre os contatos das tomadas 3 e 1 da conexão para sensor da temperatura do óleo. Retirar cárter. Abrir S5. No acumulador TB: Medir a resistência entre os contatos dos pinos do sensor de temperatura do óleo. Rvalor teórico = ver tabela acima. Verificar no conector aberto S1 a resistência entre contato 8 e terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contato 44 e terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar no conector aberto S3 a resistência entre contato a e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contato Z e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar no conector aberto S4 a resistência entre contato 1 e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar no conector aberto S5 a resistência entre cada contato e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)