Aumento di pressione
|  | Descrizione
|  | Vedi anche
Descrizione Guasto dovuto all'aumento della pressione durante il cambio di marcia. Se si presenta questo guasto, la causa di questo cattivo funzionamento va ricercata registrando il procedimento di cambio di marcia.
Tipo di errore | Descrizione
0001 | PB usura disco o regolazione incorretta della coppia motrice durante il passaggio 1->2 marcia.
0002 | DK usura disco o regolazione incorretta della coppia motrice durante il passaggio 2->3 marcia.
0004 | EK usura disco o regolazione incorretta della coppia motrice durante il passaggio 3->2 marcia.
0008 | SK usura disco o regolazione incorretta della coppia motrice durante il passaggio 3->4 marcia.
0010 | DK usura disco o regolazione incorretta della coppia motrice durante il passaggio 4->3 marcia.
0020 | RBK usura disco o regolazione incorretta della coppia motrice durante la preparazione RBK.
Vedi anche
|  | Servizio di assistenza tecnica
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)