Программное обеспечение
|  | Описание
Описание БЭУ определил недопустимое состояние и внес соответствующий код ошибки в буфер ошибок. Это сообщение обычно появляется в связи с загрузкой набора данных или программы. Вероятней всего в Ваш блок управления загружен набор данных и/или версия программы не соответствующие друг другу. Различаются следующие виды ошибок:
Вид ошибки | Устранение ошибки
Загруженный набор данных слишком короткий для этой версии программы. | Загрузите новый набор данных.
Копирование данных из EEPROM в RAM не произошло. | Замените БЭУ.
Неверные данные давления масла в EEPROM | Замените БЭУ.
Ошибка в таблице распределения набора данных для цифровых входов/выходов. | Загрузите новый набор данных.
Продолжительность системного прерывания превышает 10 мсек. При повторной появлении сообщения, пожалуйста проинформируйте сервисную службу фирмы VOITH. | Очистите буфер ошибок.
Проверка 2-ого пути выключения предохранительным процессором не произошла. | Проверьте реле dS! В функции диагностики G (проверка электромагнитных клапанов и реле), напряжение управляемое реле dS показывается как питающее напряжение MV.
Ошибка в АЦ преобразователе или PEC передатчике. | Сообщите в сервисную службу VOITH.
Внутренняя ошибка SW в digital_in().
Внутренняя ошибка SW в digital_out().
Неверная контрольная сумма набора данных. | Загрузите новый набор данных.
Неверная контрольная сумма EEPROM. | Загрузите новую версию программы.
Неверный набор данных в EEPROM. Набор данных был загружен не полностью. | Загрузите новый набор данных.
Нет питающего напряжения электромагнитных клапанов (реле dS дефектно) или нарушена связь между главным и предохранительным процессорами в фазе инициализации. | Проверьте реле dS.
БЭУ не согласован. В результате некорректные значения давления на электромагнитных клапанах. | Замените БЭУ ГМП.
Значение опорного напряжения АЦ преобразователя не в допустимом диапазоне между 4,6 В и 5,4 В. | Замените БЭУ ГМП.
Функция "blockcopy_eeprom()" вызвана с неверными параметрами. | Сообщите в сервисную службу VOITH.
Ошибка в интерфейсе предохранительного процессора. Прерван расчёт желаемого PWM модулированного тормозного усилия предохранительному процессору.
В наборе данных выбрано: ГМП с функцией WE, однако БЭУ не оборудован REA1.
Дефект появился при попытке добавить ошибку в совмещённый список буфера ошибок.
|  | Сервисное обслуживание
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)