CAN
|  | Descriere
Descriere
Cod | Tip eroare
1 | Eroare de comunicaţii CAN
3 | CAN Hardware E200 defect
4 | Protocol CAN invalid (set de date)
5 | Timeout moment de referinţă motor
Eroare apărută la comunicaţii CAN. În principiu există două cauze pentru această eroare: Pe CAN bus au apărut erori de transmisie date (de ex. scurtcircuit). Unul din aparatele conectate nu răspunde.
Tip eroare | Mod de remediere
Eroare hardware CAN bus | Verificarea magistralei CAN bus: Lipsesc rezistenţele finale (în total cca. 60 Ω)? (conectare în paralel 2x 120 Ω = 60 Ω măsurabili) Scurtcircuit între CAN-L şi CAN-H? Scurtcircuit CAN-L la tensiunea de alimentare? Scurtcircuit CAN-L la tensiunea de alimentare sau masă? Cablu întrerupt pe CAN-H sau CAN-L? Magistrala CAN-H schimbată cu CAN-L?
Timeout de la bloc control motor | Trebuie verificat dacă acesta este un aparat compatibil CAN, care permite comunicaţii conform normelor SAE-J1939 sau IES-CAN. Blocul de control motor trimite mesaje de eroare?
Modulul CAN nu este echipat | În acest caz blocul de control cutie de viteze nu este potrivit pentru comunicaţii CAN: Folosiţi un bloc de control cutie de viteze cu modul CAN sau un set de date adecvat.
În setul de date nu s-a configurat nici un protocol CAN valid | Schimbaţi setul de date.
|  | Servicii postvânzări
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)