Utilisation
|  | Eléments de commande et de contrôle
|  | Voir aussi
Eléments de commande et de contrôle Fonctions Clavier Sélectionnez les boutons pour configurer le logiciel à l'aide des touches [ESC] – [F4]. Activez les fonctions de diagnostic dans le menu principal à l'aide des touches [A] – [L]. Souris En cliquant sur les boutons, vous activez les fonctions de diagnostic directement. En plaçant le pointeur de la souris sur un des boutons de fonctions, la fonction de diagnostic correspondante est affichée. Fonctions de commande
| Terminer DIWAgnosis.
| Consulter l'aide en ligne.
| Etablir la communication avec l'unité de commande après une interruption de la communication.
| Charger le logiciel d'exploitation et le registre de données.
| Ouvrir le menu de configuration.
| Affichage de l'interface de communication actuellement réglée.
Fonctions de diagnostic
| Lecture des programmes d'identification et de connexion.
| Lecture ou effacement de la mémoire des défauts.
| Test du sélecteur de vitesse.
| Test de la pédale de frein.
| Test de l'émetteur de charge.
| Réinitialisation de l'adaptation.
| Test des électrovannes et des relais.
| Affichage des entrées actives.
| Affichage des paramètres pendant les changements de vitesse.
| Tension et capteurs.
| Sélection du programme de changement de vitesse.
| Données et statistiques d'exploitation.
Configuration du programme Appuyez sur la touche [F4] ou cliquez sur le bouton "SETUP". -> Le menu de configuration s'ouvre. Fonctions Note : Il est possible de sélectionner les fonctions avec les touches ou directement avec la souris. [F3] Choisir la langue de l'interface utilisateur. Les fonctions "EXIT" et "HELP" : Les fonctions "EXIT" et "HELP" peuvent être activées à partir de chaque menu.
| En cliquant sur le bouton EXIT ou en appuyant sur la touche [ESC], vous retournez au menu précédent. Si vous activez cette fonction à partir du menu de démarrage, DIWAgnosis sera terminé.
| En cliquant sur le bouton HELP ou en appuyant sur la touche [F1], vous activez l'aide en ligne "DIWAgnosis Help". La fonction d'aide est sensible au contexte, c'est-à-dire elle affiche toujours les renseignements dont vous avez besoin pour évaluer, réparer ou faire fonctionner l'unité de diagnostic.
L'utilisation de DIWAgnosis est décrit en détail dans les instructions de diagnostic qui sont disponibles en version imprimée. Voir aussi
|  | Service après-vente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)