Sensore della temperatura
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
Schema di allacciamento Passi di prova
Temperatura dell'olio | Rnom.
0 [℃] | appross. 810 [Ω]
20 [℃] | appross. 950 [Ω]
70 [℃] | appross. 1360 [Ω]
90 [℃] | appross. 1550 [Ω]
120 [℃] | appross. 1860 [Ω]
Aprire connettore S1. Misurare la resistenza tra i contatti femmine 8 e 44 del cavo 1. Rnom. = vedere tabella in alto. Se R = Rnom., continuare con 5. Aprire S3. Controllare la resistenza tra i contatti maschi a e Z del mazzo cavi oppure tra i contatti N1del cavo di misurazione. Rnom. = vedi tabella in alto. Rimuovere il coperchio elettrovalvole. Aprire S4. Misurare la resistenza tra i contatti femmine 3 e 1 della connessione temperatura dell'olio. Rimuovere la coppa dell'olio. Aprire S5. Alla memoria TB: Misurare la resistenza tra i contatti maschi del sensore temperatura dell'olio. Rnom. = vedi tabella in alto. Controllare al connettore S1 aperto la resistenza tra contatto 8 e massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto 44 e massa veicolo. Rnom. = 8 Ω. Controllare al connettore S3 aperto la resistenza tra contatto a e massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto Z e massa. Rnom. = 8 Ω. Controllare al connettore S4 aperto la resistenza tra contatto 1 e massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare al connettore S5 aperto la resistenza tra ogni contatto e massa. Rnom. = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)