Аварийная лампа перегрева масла TOEL
|  | Схема соединения
|  | Проверка
|  | Примечание: изменяемый сигнал
Схема соединения Проверка Если аварийная лампа перегрева масла дефектна, замените её. Отсоедините разъём S2. Проверьте сопротивление между соответствующим контактом (кабеля 2) и корпусом автобуса. С лампой: Rном = приблиз. 160 Ω. Без лампы: Rном = ∞ Ω. Измерьте сопротивление между соответствующим контактом и проводом соединительного кабеля аварийной лампы перегрева масла ГМП. Rнoм = 0 Ω. Проверьте сопротивление между проводом аварийной лампы и корпусом. Rнoм = 0 Ω. Примечание: изменяемый сигнал Назначение контактов БЭУ ГМП производится в наборе данных и зависит от типа автобуса.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)