Affichage analogique de la température
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
Schéma de raccordement Opérations de contrôle Un signal de fréquence est transmis en fonction de la température à la broche 22 du connecteur S2 ou à la broche (G) de l'instrument d'affichage de la température. Il peut être contrôlé à l'aide d'un oscilloscope ou d'un multimètre approprié à la mesure des fréquences.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)