WR Válvula solenoide del convertidor
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Característica de resistencia
Esquema de conexión Pasos de prueba Abrir conexión de enchufe S1. Medir la resistencia entre los contactos 35 y 52 ó 53 de cable 1. RNom = 11-20 Ω. Cuando R = RNom, continuar en el punto 4. Abrir S3. Verificar la resistencia entre los contactos J y A ó B (arnés de cables) o WR y -UB (cable de medición). RNom = 11-20 Ω. Retirar la cubierta de la unidad de control. Abrir S4. Medir resistencia entre los contactos 4 y 2 del enchufe plano de la bobina WP. RNom = 11 ± 0,7 Ω. En el conector S4, comprobar la resistencia entre el contacto 2 y la masa del vehículo. RNom= ∞ Ω. Característica de resistencia En la medición de la resistencia de la bobina, hay que tener en consideración la influencia de la temperatura. Al mismo tiempo que la resistencia sea medida, se deberá tomar también la temperatura de la carcasa de la bobina imanante, o estimar un valor lo más aproximado posible. Con la lista de características de temperatura representada más abajo, y considerando la temperatura medida o estimada, podrá leer la resistencia nominal y compararla con el valor calculado. Bobina de trabajo Hay que medir la resistencia entre pin 4 y pin 2. La bobina de trabajo está en orden si la resistencia medida no difiere de la resistencia nominal en más de aprox. ± 1 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)