Napięcie zasilania
|  | Błąd zasilania
Błąd zasilania Sprawdzenie napięcia elektrycznego w pojeździe przeprowadzane jest przy pomocy funkcji diagnostycznej J. Ta funkcja wskazuje zmierzone przez sterownik przekładni napięcia zasilające pojazdu. Podczas trybu jazdy, tzn. przy włączonym biegu do przodu lub wstecznym, w sposób ciągły kontrolowane są najniższe wartości napięcia. W przypadku stałego spadku napięcia poniżej 18,5 V ma miejsce odpowiedni wpis do pamięci błędów oraz pokazana jest minimalna wartość napięcia. Upewnij się, że wartość napięcia nie leży poniżej 18,5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)