Motorsteuergerät Test - CAN SAE J1939 / IES
|  | 说明
|  | 相关的题目
说明 有关电路图的重要指示 车辆端只显示出按标准电路图接线。检测时请用与车辆相应的电路图。 负载传感器的参数设计 CAN SAE 1939 / IES 显示说明: 下面对在诊断功能[ E ]中出现的概念作解释。
类型 | 这里显示出设置在数据集的负载传感器类型。控制单元无法辨别车辆里是否真的装有这个类型。出现错误时先检查所给出的类型是否的确被装入。即，此情况下另一个类型被装入，或者配给该车辆的外围设备错误。
功能 | 显示功能的状态，即负载传感器是否在规定的极限值范围内正常工作。 注意！ - 负载传感器错误只在错误存储器被开通时被记录下来，当车辆处于停车状态时负载传感器投入运行时的功能故障不会被记入错误存储器。
级 | 控制单元对所有负载传感器类型的输入信号范围划分为7级[0 - 6]。所达到的级在这里被显示出。 自动跳合信号被放到7级。 7级即使在错误情况下也被当作安全状态。
自动跳合 | 自动跳合信号是一个单独的输入信号。通过此显示可以控制此输入信号。 自动跳合信号被激活时7 级被采用。
值 | 输入信号的物理值被用实际或规定的大小[ms], [V] 或 [%]显示出来。
相关的题目
|  | 用户服务处
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)